**Technická specifikace zařízení**

**Zakázka malého rozsahu – „MALOTRAKTOR S PŘÍSLUŠENSTVÍM“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry stanovené zadavatelem** | **Parametry nabízené dodavatelem** |
| **MOTOR** |  |
| vznětový, kapalinou chlazený |  |
| objem 1600 až 1850 cm3 |  |
| výkon motoru 25 – 40 Hp |  |
| minimální počet válců 3 |  |
|  |  |
| **PŘEVODOVKA** |  |
| třístupňová hydrostatická převodovka |  |
| uzávěra diferenciálu zadní nápravy |  |
| tempomat |  |
| max. rychlost 30 km/hod. |  |
|  |  |
| **POJEZD** |  |
| 4x4 s možností vyřaditelnosti přední nápravy |  |
| Bi-Speed |  |
|  |  |
| **KOMFORT** |  |
| nastavení volantu |  |
| odpružené sedadlo obsluhy |  |
| zásuvka 12 V |  |
| plně hydraulické řízení |  |
|  |  |
| **HYRDAULIKA** |  |
| tříbodová zadní hydraulika kat. 1 |  |
| zdvihová síla na spodním ramenní 1,150 kg |  |
| výkon čerpadla hydrauliky 35,9 l/min. |  |
| chladič oleje |  |
| přední – joystick, 1x dvojčinný s plovoucí polohou, 1x dvojčinný, 1x dvojčinný s aretací (6x rychlospojka) |  |
| zadní – 1x dvojčinný, 1x dvojčinný s přepínáním na jednočinný |  |
|  |  |
| **KABINA** |  |
| bezpečnostní profi kabina s integrovanou ochranou proti převrácení |  |
| klimatizace, topení |  |
| čtyř sloupková konstrukce |  |
| vyhřívané zadní okno |  |
| stěrač čelního okna včetně ostřikovače |  |
| uzamykatelné dveře |  |
|  |  |
| **KAROSERIE** |  |
| maják oranžové barvy |  |
| 2 ks předních pracovních světel |  |
| zadní pracovní světlo |  |
|  |  |
| **KARDANOVÝ VÝVOD** |  |
| zadní kardanový vývod 540/540E ot/min. |  |
| mezinápravový 2.500 ot/min. |  |
|  |  |
| **ZÁVĚS** |  |
| zadní výškově přestavitelný |  |
| povolená hmotnost přívěsu nebržděného 1.500 kg |  |
| povolená hmotnost přívěsu s nájezdovou brzdou 3.500 kg |  |
|  |  |
| **PNEUMATIKY** |  |
| komunální pneumatiky přední 220/55 R14 |  |
| komunální pneumatiky zadní 320/70 R20 |  |
|  |  |
| **ROZMĚRY A HMOTNOST** |  |
| šířka max. 1600 mm |  |
| výška max. 2400 mm |  |
| délka se zadním závěsem max. 3500 mm |  |
| pohotovostní hmotnost s kabinou max. 1700 kg |  |
|  |  |
| **PŘÍSLUŠENSTVÍ** |  |
|  |  |
| **ŠÍPOVÁ RADLICE** |  |
| přední, hydraulicky naklápěná |  |
| ovládání přímo z místa řidiče |  |
| gumový břit na sníh |  |
| šířka min. 1390 mm, max. 1650 mm |  |
| výška 500 mm |  |
| hmotnost max. 120 kg |  |
|  |  |
| **NÁVĚS** |  |
| jednonápravový sklápěcí |  |
| sklopné bočnice |  |
| hydraulické sklápění |  |
| nájezdová brzda s couvací automatikou |  |
| celková nosnost max. 3.000 kg |  |
| objem korby max. 2,8 m3 |  |
|  |  |
| **DOPLŇKY K NÁVĚSU** |  |
| nástavba korby síťová |  |
| podpěrné kolečko stavitelné |  |
|  |  |
| **VYSAVAČ LISTÍ** |  |
| výměnné otěruvzdorné vložky |  |
| drcení nasátého listí |  |
| délka max. 950 mm |  |
| šířka max. 800 mm |  |
| výška max. 1500 mm |  |
| objem doprav. vzduchu 80 m3/min. |  |
| sací potrubí o průměru 220 mm |  |
| délka sacího potrubí 6 m |  |
| výkon max. 25 HP |  |
| start elektrický |  |

V …………………. dne ……………………. Sestavil: ………………………………………….

jméno, příjmení, podpis